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1. Pour une DT-DICT Électricité :
                03 81 90 69 56 
                www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  
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proximité.
dunouvrage dlectrique,
ilest impératit denvoyer
une DT-DICT au moins.
15 jours avant le début
des travaux.

*Octationde Travaue
Ductarston oo de

Conseil n°1:

Ne plantez pos sous
s lignes. Aux abords
des lignes, plontez en
prenant en compte les
distonces b respecter
‘une foisles plantations
arrivées 3 maturite.

COMMENT CA MARCHE ?

Le proprietaire
| A\ @t responeiimes s lagas
des arbres de sa propricte si:
o plantation de farbre est postérieure b La ligne ;.
™
e réseny st it sur e domaine public orbre n
Gomaine prie et es distances ente es branches.
et la ligne ne respectent pas La réglementation ;.
Célagoge sur laperte branchement ndiduel est toiours
blacharge du propritaire.

Lepropriétsie peut réolise luméme (lagage ou faire ppel
8 une entreprise agréde de son choix ot b ses frais. Lilagage
8 proximitd des résesux électriques ne simprovise pos.
insi e recours  un professionnel peut savérer judicieux.

En cas de Ofaut Glagage par un propeidiaie. les s
et conséquances peuvent sire mis 3 53 charge.

Dans les autres cas, Pélagage
W/i'l est ala charge d’Enedis

‘Chaque propridtaire en est informé su préolable.

(Cot élagage est d Lo chorge financiére dEnedss.
Hlest réalisd par ses soins ou par ceux dune entreprise
‘spécialisée. En cos de refus por le propriétaire,
Laresponsabilité de ce dernier serai engagée. Dans.
e domaine prvé,le bois est rassemblé et Laissé sur
1a propriété (sauf réglementation particuliére locale).

Conseil n°2: Consgeil n°3:

Soyez prévoyant. Vérifiezaue —

entretenezla végétation  votre assurance

‘avont auiele ne soit «responsabilté e

trop prés des lignes. chile s prendbienen e
compteles dommages ___
susceptiles detre
cousésparlesartres T
dont vous étes.
e propriétaire.
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Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir

Schemas des distances - NFC 11-201

Lignes moyenne tension - 1520 000 volts

am; am 5m s IGNES HAUTE
I TENSION (HTA)
15 0u 20 000 volts
(3fis)
Attention

les distances varient
selon les types de
lignes.

LIGNES BASSE
TENSION (BT)
230/400 volts
[a minima 4 fils]
En agglomération Hors ogglomeration
(IR - 230,400 volts ou 15/20 000 volts

Lignes moyenne et basse tension

LIGNES ISOLEES
MOYENNE TENSION
HTA) ET BASSE

TENSION (BT)

[cable torsadé]





